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	一、产品概述

	高频档案柜层板RFID天线HADACB，专为智能档案柜定制开发。这款高性能13.56MHz高频天线（50Ω），针对柜体尺寸与金属环境优化，利用高频耦合磁场实现精准分层分区域定位。其读取范围精确可控，无需屏蔽即可杜绝误读柜外标签，确保数据纯净。广泛应用于法院、人事、护照及图纸地图等档案文件的实时盘点与监管。

	二、功能特点

	完全自主知识产权设计；

可支持达至6W射频功率；

同轴线缆SMA接口；

可根据尺寸，金属环境定制开发;
可根据应用场景需要在一块层板内设计多天线阵列；

可根据需要定制工作状态指示灯；

	三、性能参数

	项目
	符号
	典型值
	单位

	颜色
	Color
	乳白色或定制颜色
	

	长
	L
	按需求定制
	mm

	宽
	W
	按需求定制
	mm

	厚
	T
	17或20
	mm


注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com   

